(module USB_A_3.0_Board_edge_connector_Assmann_A-USB_3-A-LP_SMT-R (layer F.Cu) (tedit 545758DF)
  (attr smd)
  (fp_text reference USB_A_3.0_Board_edge_connector_Assmann_A-USB_3-A-LP_SMT-R (at 0 -7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -0.75) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6 0) (end 6 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at 3 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4 -5.05) (size 0.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.25 -2.85) (size 1.25 1.25) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.25 -2.85) (size 1.25 1.25) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at -5.85 -2.85) (size 1.8 3.8) (drill oval 0.6 2.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole oval (at 5.85 -2.85) (size 1.8 3.8) (drill oval 0.6 2.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
