(module TI_TPS62125 (layer F.Cu) (tedit 54F61BD7)
  (solder_mask_margin 0.06)
  (solder_paste_margin -0.03)
  (attr smd)
  (fp_text reference PS1 (at -1.7 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value TI_TPS62125 (at 0 -1.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -1.1 1.5) (end -1.1 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1 1.2) (end -1.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 1.2) (end -1.2 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1 1.2) (end 1.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.2 1.2) (end 1.2 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1 -1.2) (end 1.2 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.2 -1.2) (end 1.2 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 -1.2) (end -1.2 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 -1.2) (end -1 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 -1.25) (end 1.25 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.25 1.25) (end -1.25 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 1.25) (end -1.25 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -1.25) (end 1.25 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0.975) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.25 0.975) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.25 0.975) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.75 0.975) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.75 -0.975) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 -0.975) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.25 -0.975) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.75 -0.975) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 1.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 9 thru_hole circle (at -0.4 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.4 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (model 3D/kicad/Housings_DFN_QFN.3dshapes/DFN-8-1EP_2x2mm_Pitch0.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 270))
  )
)
