(module Micron_MTFC32GJDDQ-4M_IT_LFBGA-100 (layer F.Cu) (tedit 574AFFC9)
  (solder_mask_margin 0.03)
  (solder_paste_margin -0.01)
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at 0 -9.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Micron_MTFC32GJDDQ-4M_IT (at 7.5 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 8 -10) (end 8 10) (layer F.CrtYd) (width 0.125))
  (fp_line (start 8 10) (end -8 10) (layer F.CrtYd) (width 0.125))
  (fp_line (start -8 10) (end -8 -10) (layer F.CrtYd) (width 0.125))
  (fp_line (start -8 -10) (end 8 -10) (layer F.CrtYd) (width 0.125))
  (fp_circle (center -7.8 -9.4) (end -7.8 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -7.5 8.5) (end -7.5 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -7.5 9.5) (end -6.5 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7.5 8.5) (end 7.5 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7.5 9.5) (end 6.5 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 6.5 -9.5) (end 7.5 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7.5 -9.5) (end 7.5 -8.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -7.5 -8.5) (end -7.5 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -7.5 -9.5) (end -6.5 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7 -9) (end 7 9) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start 7 9) (end -7 9) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -7 9) (end -7 -9) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -7 -9) (end 7 -9) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (pad A1 smd circle (at -4.5 -8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -4.5 -7) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T1 smd circle (at -4.5 7) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U1 smd circle (at -4.5 8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -3.5 -8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -3.5 -5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E2 smd circle (at -3.5 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F2 smd circle (at -3.5 -3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd circle (at -3.5 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H2 smd circle (at -3.5 -1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2 smd circle (at -3.5 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K2 smd circle (at -3.5 1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L2 smd circle (at -3.5 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M2 smd circle (at -3.5 3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N2 smd circle (at -3.5 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P2 smd circle (at -3.5 5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U2 smd circle (at -3.5 8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd circle (at -2.5 -5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E3 smd circle (at -2.5 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F3 smd circle (at -2.5 -3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd circle (at -2.5 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H3 smd circle (at -2.5 -1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J3 smd circle (at -2.5 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K3 smd circle (at -2.5 1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L3 smd circle (at -2.5 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M3 smd circle (at -2.5 3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N3 smd circle (at -2.5 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P3 smd circle (at -2.5 5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D4 smd circle (at -1.5 -5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E4 smd circle (at -1.5 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F4 smd circle (at -1.5 -3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd circle (at -1.5 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H4 smd circle (at -1.5 -1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J4 smd circle (at -1.5 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K4 smd circle (at -1.5 1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L4 smd circle (at -1.5 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M4 smd circle (at -1.5 3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N4 smd circle (at -1.5 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P4 smd circle (at -1.5 5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D5 smd circle (at -0.5 -5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E5 smd circle (at -0.5 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F5 smd circle (at -0.5 -3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G5 smd circle (at -0.5 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H5 smd circle (at -0.5 -1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J5 smd circle (at -0.5 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K5 smd circle (at -0.5 1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L5 smd circle (at -0.5 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M5 smd circle (at -0.5 3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N5 smd circle (at -0.5 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P5 smd circle (at -0.5 5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D6 smd circle (at 0.5 -5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E6 smd circle (at 0.5 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F6 smd circle (at 0.5 -3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G6 smd circle (at 0.5 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H6 smd circle (at 0.5 -1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J6 smd circle (at 0.5 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K6 smd circle (at 0.5 1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L6 smd circle (at 0.5 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M6 smd circle (at 0.5 3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N6 smd circle (at 0.5 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P6 smd circle (at 0.5 5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D7 smd circle (at 1.5 -5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E7 smd circle (at 1.5 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F7 smd circle (at 1.5 -3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G7 smd circle (at 1.5 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H7 smd circle (at 1.5 -1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J7 smd circle (at 1.5 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K7 smd circle (at 1.5 1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L7 smd circle (at 1.5 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M7 smd circle (at 1.5 3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N7 smd circle (at 1.5 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P7 smd circle (at 1.5 5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D8 smd circle (at 2.5 -5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E8 smd circle (at 2.5 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F8 smd circle (at 2.5 -3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G8 smd circle (at 2.5 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H8 smd circle (at 2.5 -1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J8 smd circle (at 2.5 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K8 smd circle (at 2.5 1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L8 smd circle (at 2.5 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M8 smd circle (at 2.5 3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N8 smd circle (at 2.5 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P8 smd circle (at 2.5 5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd circle (at 3.5 -8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D9 smd circle (at 3.5 -5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E9 smd circle (at 3.5 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F9 smd circle (at 3.5 -3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G9 smd circle (at 3.5 -2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H9 smd circle (at 3.5 -1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J9 smd circle (at 3.5 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K9 smd circle (at 3.5 1) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L9 smd circle (at 3.5 2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M9 smd circle (at 3.5 3) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N9 smd circle (at 3.5 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P9 smd circle (at 3.5 5) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U9 smd circle (at 3.5 8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd circle (at 4.5 -8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B10 smd circle (at 4.5 -7) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T10 smd circle (at 4.5 7) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U10 smd circle (at 4.5 8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Package_BGA.3dshapes/Micron_MTFCxxGJDDQ-4M_IT.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
