(module OLED_display_module_0.91in_128x32_I2C (layer F.Cu) (tedit 5BDDB5CC)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.5 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value DISPLAY (at 1.778 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -6) (end 36.5 -6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -6) (end -1.5 6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 6) (end 36.5 6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 36.5 6) (end 36.5 -6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 -3.81) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 thru_hole roundrect (at 0 -1.27) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 thru_hole roundrect (at 0 1.27) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 thru_hole roundrect (at 0 3.81) (size 2 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Module.3dshapes/OLED_display_module_0.91in_128x32_I2C.step
    (offset (xyz 0 0 9.549999856573391))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical.step
    (offset (xyz 0 3.81 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
