(module 4P_4.5x4_4.75_pitch_vias (layer F.Cu) (tedit 5C41CE73)
  (attr virtual)
  (fp_text reference M1 (at 0 -10.125 -180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value STEPPER (at 2.5 0 -90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.05)))
  )
  (pad 1 connect roundrect (at 0 -7.125) (size 4.5 4) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.167))
  (pad 2 connect roundrect (at 0 -2.375) (size 4.5 4) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.167))
  (pad 3 connect roundrect (at 0 2.375) (size 4.5 4) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.167))
  (pad 4 connect roundrect (at 0 7.125) (size 4.5 4) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.167))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -8.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -8.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -8.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -8.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -7.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -7.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -7.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -7.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -6.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -6.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -6.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -6.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -5.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -5.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -5.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -5.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.5 5.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.5 5.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.5 5.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.5 5.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.5 6.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.5 6.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.5 6.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.5 6.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.5 8.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.5 7.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.5 8.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.5 7.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.5 7.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.5 7.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.5 8.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.5 8.625) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 -3.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 -3.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 -3.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 -3.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 -2.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 -2.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 -2.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 -2.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 -0.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 -0.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 -1.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 -0.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 -1.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 -0.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 -1.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 -1.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.5 0.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.5 0.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.5 0.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.5 0.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.5 1.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.5 1.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.5 1.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.5 1.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.5 3.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.5 3.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.5 3.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.5 2.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.5 2.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.5 2.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.5 3.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.5 2.875) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
)
