(module PCIe_64P_Vert_PCB (layer F.Cu) (tedit 556254C6)
  (fp_text reference J17 (at 0 5.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value CONTROLLER (at -6.75 5.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 24.5 4.4) (end 24.5 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -14.5 6.6) (end -14.5 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0 6.6) (end 24.5 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -14.5 6.6) (end 0 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0 -4.4) (end 24.5 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 24.5 -4.4) (end 24.5 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 24.5 4.4) (end 0 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0 -4.4) (end -14.5 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -14.5 -4.4) (end -14.5 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -14.5 4.4) (end 0 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad B12 thru_hole circle (at 1.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at -11.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 23.15 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole rect (at -11.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at -10.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at -9.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at -8.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 thru_hole circle (at -7.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A6 thru_hole circle (at -6.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole circle (at -5.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A8 thru_hole circle (at -4.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A9 thru_hole circle (at -3.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A10 thru_hole circle (at -2.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A11 thru_hole circle (at -1.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at -10.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B3 thru_hole circle (at -9.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at -8.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at -7.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at -6.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at -5.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at -4.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B9 thru_hole circle (at -3.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B10 thru_hole circle (at -2.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B11 thru_hole circle (at -1.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A12 thru_hole circle (at 1.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A13 thru_hole circle (at 2.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A14 thru_hole circle (at 3.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A15 thru_hole circle (at 4.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A16 thru_hole circle (at 5.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A17 thru_hole circle (at 6.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A18 thru_hole circle (at 7.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B13 thru_hole circle (at 2.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B14 thru_hole circle (at 3.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B15 thru_hole circle (at 4.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B16 thru_hole circle (at 5.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B17 thru_hole circle (at 6.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B18 thru_hole circle (at 7.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A19 thru_hole circle (at 8.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A20 thru_hole circle (at 9.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A21 thru_hole circle (at 10.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A22 thru_hole circle (at 11.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A23 thru_hole circle (at 12.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A24 thru_hole circle (at 13.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A25 thru_hole circle (at 14.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A26 thru_hole circle (at 15.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A27 thru_hole circle (at 16.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A28 thru_hole circle (at 17.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A29 thru_hole circle (at 18.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A30 thru_hole circle (at 19.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A31 thru_hole circle (at 20.65 -1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A32 thru_hole circle (at 21.65 -3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B19 thru_hole circle (at 8.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B20 thru_hole circle (at 9.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B21 thru_hole circle (at 10.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B22 thru_hole circle (at 11.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B23 thru_hole circle (at 12.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B24 thru_hole circle (at 13.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B25 thru_hole circle (at 14.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B26 thru_hole circle (at 15.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B27 thru_hole circle (at 16.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B28 thru_hole circle (at 17.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B29 thru_hole circle (at 18.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B30 thru_hole circle (at 19.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B31 thru_hole circle (at 20.65 1.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B32 thru_hole circle (at 21.65 3.25) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
