(module 4532_B (layer F.Cu) (tedit 5C3EE38E)
  (tags "1812 4532")
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference C2 (at 3.5 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 10uF (at 0 -1.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1 1.75) (end 1 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -1.75) (end 1 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.2 0) (end 1 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.2 0) (end -1 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 -1.85) (end 2.5 -1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -1.85) (end 2.5 1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 1.85) (end -2.5 1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -1.85) (end -2.5 1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.2 -0.4) (end -0.2 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.2 -0.4) (end 0.2 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.25 -1.6) (end 2.25 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.25 -1.6) (end 2.25 1.6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.25 1.6) (end -2.25 1.6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.25 1.6) (end -2.25 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 2 smd roundrect (at 2.125 0) (size 0.95 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.105))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.125 0) (size 0.95 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.105))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/Capacitor_SMD_4532.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
