(module ONSEMI_LB1948MC (layer F.Cu) (tedit 539C2013)
  (attr smd)
  (fp_text reference U6 (at -3 -1.4 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value ONSEMI_LB1948MC (at 0 -1.6) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -2.2) (end -3.3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 2.2) (end -3.3 3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 2.2) (end 3.3 3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 -2.2) (end 3.3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 0) (end 3.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 0) (end -3.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 -2.2) (end 2.5 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 -2.2) (end 2.5 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 2.2) (end -2.5 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 2.2) (end -2.5 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 3.75) (end 2 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 3.75) (end 1 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 3.75) (end 0 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 3.75) (end -1 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 3.75) (end -2 4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 -3.75) (end 2 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 -3.75) (end 1 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3.75) (end 0 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -3.75) (end -1 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -3.75) (end -2 -4.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user 1 (at -2.7 3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 smd oval (at -2 3) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -1 3) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 2.95) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 1 3) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 2 3) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 2 -3 180) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 1 -3 180) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 0 -3 180) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -1 -3 180) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at -2 -3 180) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "../lib/3D/ONSEMI LB1948MC.wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 90 180 90))
  )
)
