(module TO-220_11 (layer F.Cu) (tedit 55C7B3CB)
  (fp_text reference REF** (at 0 1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TO-220_11 (at 0 7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text user 11 (at 8.5 7.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 1 (at -8.5 7.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.905 0) (end 1.905 1.5494) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.905 0) (end -1.905 1.5494) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.0076 1.5494) (end 10.0076 1.5494) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.0076 0) (end 10.0076 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.0076 0) (end 10.0076 4.4958) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.0076 4.4958) (end -10.0076 4.4958) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.0076 4.4958) (end -10.0076 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.51 9.37) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.81 4.29) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.11 9.37) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.41 4.29) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -1.71 9.37) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -0.01 4.29) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.69 9.37) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.39 4.29) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.09 9.37) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.79 4.29) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 8.49 9.37) (size 1.8 1.8) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
