(module MSOP-16_0.5mm (layer F.Cu) (tedit 555BBA05)
  (solder_mask_margin 0.03)
  (solder_paste_margin -0.03)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.75 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value MSOP-16_4x3_0.5mm (at 0 -3.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -2.25 -2.75) (end -2.25 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.25 2.75) (end 2.25 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.25 2.75) (end 2.25 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.25 -2.75) (end -2.25 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.25 -1.5) (end 2.25 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.25 -1.5) (end -2.25 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center -2.25 2.25) (end -2.35 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2 -1.5) (end 2 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 1.5) (end -2 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 1.5) (end -2 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -1.5) (end 2 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -1.75 2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.25 2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.75 2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.25 2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.25 2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.75 2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.25 2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.75 2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.75 -2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.25 -2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.75 -2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.25 -2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.25 -2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.75 -2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.25 -2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.75 -2.075) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
