(module Adesto_8MA1_UDFN_6x5mm_TE (layer F.Cu) (tedit 5497FAE8)
  (solder_mask_margin 0.075)
  (solder_paste_margin -0.075)
  (attr smd)
  (fp_text reference U9 (at -3.4 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value Adesto_AT45DB_SOIC_UDFN (at 3 0 90) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -2.5 4) (end -2.627 4) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3 3.5) (end 3 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 3.5) (end 3 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 -3.5) (end -3 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 -3.5) (end -3 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 3.5) (end -3 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3 3.5) (end -3 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 3.5) (end 3 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3 3.5) (end 3 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.5 -3.5) (end 3 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3 -3.5) (end 3 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3 -3.5) (end -3 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3 -3.5) (end -2.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -1.905 2.875) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 5 3.4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd oval (at -0.635 2.875) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.635 2.875) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 1.905 2.875) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 1.905 -2.875) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.635 -2.875) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -0.635 -2.875) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -1.905 -2.875) (size 0.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -2 0) (size 1 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -0.667 0) (size 1 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 0.667 0) (size 1 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 2 0) (size 1 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 3D/kicad/Housings_DFN_QFN/DFN-S-8-1EP_6x5mm_Pitch1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
