(module QFN-24-TE (layer F.Cu) (tedit 542C65E7)
  (fp_text reference U6 (at 2.25 2.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value Freescale_MKL05ZxxVFK4 (at 0 3) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.2 1.7) (end -2.2 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 2.2) (end -1.7 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 1.7) (end 2.2 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 2.2) (end 1.7 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.7 -2.2) (end 2.2 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 -2.2) (end 2.2 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 -1.7) (end -2.2 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 -2.2) (end -1.7 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at -1.75 2.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 smd oval (at -1.25 2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.75 2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -0.25 2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.25 2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 2 1.25 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 2 0.75 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 2 0.25 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 2 -0.25 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 0.25 -2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at -0.25 -2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at -0.75 -2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at -1.25 -2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at -2 -1.25 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at -2 -0.75 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at -2 -0.25 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at -2 0.25 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 0 0) (size 2.7 2.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0.8 0.8) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0.8 -0.8) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at -0.8 -0.8) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at -0.8 0.8) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 14 smd oval (at 0.75 -2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 1.25 -2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 2 -0.75 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 2 -1.25 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd oval (at -2 0.75 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd oval (at -2 1.25 90) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0.75 2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 1.25 2) (size 0.28 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd trapezoid (at -0.85 0 270) (size 1 1) (rect_delta 0 0.9 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd trapezoid (at 0.85 0 90) (size 1 1) (rect_delta 0 0.9 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd trapezoid (at 0 -0.85 180) (size 1 1) (rect_delta 0 0.9 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd trapezoid (at 0 0.85) (size 1 1) (rect_delta 0 0.9 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/qfn24.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 270))
  )
)
