(module MSOP-8_0.65mm (layer F.Cu) (tedit 53C7F73A)
  (tags "MSOP TSSOP")
  (attr smd)
  (fp_text reference MSOP-8_0.65mm (at -2.1 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -0.8) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.8 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.8 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1.8 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.8 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user 1 (at -1.6 2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -1.2 1.2) (end -1.2 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd oval (at -0.975 2.275) (size 0.45 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.325 2.275) (size 0.45 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.325 2.275) (size 0.45 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.975 2.275) (size 0.45 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0.975 -2.275) (size 0.45 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.325 -2.275) (size 0.45 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -0.325 -2.275) (size 0.45 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -0.975 -2.275) (size 0.45 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/MSOP_8.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937007874015748 0.3937007874015748 0.3937007874015748))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
