(module JP20-2R_1.27mm (layer F.Cu) (tedit 544174EF)
  (fp_text reference P2 (at 0.085 -2.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value FEATURE (at -6.915 0 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 6.35 1.7) (end -5.08 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.35 -1.7) (end 6.35 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.35 0) (end -5.08 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.08 0) (end -5.08 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.08 1.7) (end -6.35 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.35 1.7) (end 6.35 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.35 1.7) (end -6.35 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.715 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.715 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect oval (at -5.715 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 connect oval (at -5.715 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.445 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.445 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.175 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.175 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.905 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.905 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -0.635 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -0.635 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.635 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.635 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 1.905 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 1.905 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 3.175 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 3.175 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 4.445 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 4.445 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 5.715 0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 5.715 -0.635 45) (size 0.82 0.82) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 connect oval (at -4.445 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 connect oval (at -4.445 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 connect oval (at -3.175 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 6 connect oval (at -3.175 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 connect oval (at -1.905 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 8 connect oval (at -1.905 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect oval (at -0.635 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 10 connect oval (at -0.635 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11 connect oval (at 0.635 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 12 connect oval (at 0.635 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 13 connect oval (at 1.905 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 14 connect oval (at 1.905 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 15 connect oval (at 3.175 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 16 connect oval (at 3.175 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 17 connect oval (at 4.445 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 18 connect oval (at 4.445 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 19 connect oval (at 5.715 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 20 connect oval (at 5.715 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
)
