(module Castellation_8P_2mm_Dual (layer F.Cu) (tedit 5647662A)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Castellation_8P_2mm_Dual (at 0 -2.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -6 -0.25) (end -5.75 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -6 -0.25) (end -6.25 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -6 -0.25) (end -6 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_text user "BOARD EDGE" (at -5 -1.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -7.75 0) (end 7.75 0) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8 (offset 0 0.3)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7 1.25) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole rect (at -5 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8 (offset 0 0.3)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole rect (at -3 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8 (offset 0 0.3)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole rect (at -1 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8 (offset 0 0.3)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole rect (at 1 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8 (offset 0 0.3)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole rect (at 3 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8 (offset 0 0.3)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole rect (at 5 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8 (offset 0 0.3)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole rect (at 7 0) (size 1.2 1.8) (drill 0.8 (offset 0 0.3)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5 1.25) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3 1.25) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1 1.25) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1 1.25) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3 1.25) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 5 1.25) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7 1.25) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
