(module MSE-16_12P_0.5mm (layer F.Cu) (tedit 555DFA1F)
  (solder_mask_margin 0.04)
  (solder_paste_margin -0.03)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.5 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value MSE-16_12P_0.5mm (at 0 -1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 2.5195 -2.95) (end 2.5195 2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5195 2.95) (end -2.5195 2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5195 2.95) (end -2.5195 -2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5195 -2.95) (end 2.5195 -2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -1.7 1.2) (end -1.7 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.0195 -1.5) (end 2.0195 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.0195 -1.5) (end 2.0195 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.0195 1.5) (end -2.0195 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.0195 1.5) (end -2.0195 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 smd rect (at -1.75 2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 3 smd rect (at -0.75 2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 5 smd rect (at 0.25 2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 6 smd rect (at 0.75 2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 7 smd rect (at 1.25 2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 8 smd rect (at 1.75 2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 9 smd rect (at 1.75 -2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 10 smd rect (at 1.25 -2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 11 smd rect (at 0.75 -2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 12 smd rect (at 0.25 -2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 14 smd rect (at -0.75 -2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 16 smd rect (at -1.75 -2.1055) (size 0.305 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 17 smd rect (at 0 0) (size 2.845 1.651) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
)
