(module NTC_22x6_5.0_pitch (layer F.Cu) (tedit 5944DD75)
  (fp_text reference REF** (at -10.5 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NTC_22x6_5.0_pitch (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11 -3) (end 11 -3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11 -3) (end 11 3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11 3) (end -11 3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11 3) (end -11 -3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11 -3) (end -11 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 -3) (end -10 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 3) (end -11 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 3) (end -10 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10 -3) (end 11 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 -3) (end 11 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 2) (end 11 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 3) (end 10 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.7 -1.825) (size 1.5 1.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.7 1.825) (size 1.5 1.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect roundrect (at -3.7 -1.825) (size 2.75 1.75) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 connect roundrect (at 3.7 1.825) (size 2.75 1.75) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
)
