(module Hirose_DF37NC-30DS-0.4V (layer F.Cu) (tedit 5B921891)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.025)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.95) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Hirose_DF37NC-30DS-0.4V (at 0.775 0 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -1.16 -4.11) (end 1.16 -4.11) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.16 -4.11) (end 1.16 4.11) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.16 4.11) (end -1.16 4.11) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.16 4.11) (end -1.16 -4.11) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.275 -4.225) (end 1.275 -4.225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.275 4.225) (end 1.275 4.225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.275 -4.225) (end -1.275 -3.225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.275 -4.225) (end 1.275 -3.225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.275 4.225) (end -1.275 3.225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.275 4.225) (end 1.275 3.225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.775 -2.8) (end -1.925 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.925 -2.9) (end -1.925 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.925 -2.7) (end -1.775 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.325 -2.8) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.325 -2.4) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.325 -2) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.325 -1.6) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.325 -1.2) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -1.325 -0.8) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -1.325 -0.4) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -1.325 0) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -1.325 0.4) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -1.325 0.8) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -1.325 1.2) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -1.325 1.6) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at -1.325 2) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at -1.325 2.4) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at -1.325 2.8) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.325 2.8) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 1.325 2.4) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 1.325 2) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 1.325 1.6) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 1.325 1.2) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 1.325 0.8) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 1.325 0.4) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 1.325 0) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 1.325 -0.4) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at 1.325 -0.8) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 26 smd roundrect (at 1.325 -1.2) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 27 smd roundrect (at 1.325 -1.6) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 28 smd roundrect (at 1.325 -2) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 29 smd roundrect (at 1.325 -2.4) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 30 smd roundrect (at 1.325 -2.8) (size 0.63 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_Hirose.3dshapes/DF37NC-30DS-0.4V.stp
    (offset (xyz -17.5 10.9 1.35))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
