(module Hirose_DF37NB-24DS-0.4V_12x2 (layer F.Cu) (tedit 5B3A473C)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.001)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -4.5 -0.05 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Hirose_DF37NB-24DS-0.4V_12x2 (at 0 -2.05) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -3.51 -1.16) (end 3.51 -1.16) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.51 -1.16) (end 3.51 1.16) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.51 1.16) (end -3.51 1.16) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.51 1.16) (end -3.51 -1.16) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 -1.5) (end -3.75 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -1.5) (end -2.75 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 0.75) (end -3.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 1.5) (end -2.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.75 -1.5) (end 3.75 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 -1.5) (end 3.75 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.75 1.5) (end 3.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 1.5) (end 3.75 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.2 1.85) (end -2.3 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 2.05) (end -2.1 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.1 2.05) (end -2.2 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.2 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.2 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.8 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.8 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.4 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -1.4 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -1 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -1 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.6 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -0.6 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.2 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.2 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.2 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.2 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 0.6 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 0.6 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 1 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 1 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 1.4 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 1.4 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 1.8 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 1.8 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 2.2 1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 2.2 -1.325) (size 0.23 0.63) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at -3.44 0) (size 0.38 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.14))
  (pad 26 smd roundrect (at 3.44 0) (size 0.38 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.14))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.2 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.2 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.8 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.8 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.4 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -1.4 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -1 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -1 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.6 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -0.6 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.2 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.2 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.2 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.2 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 0.6 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 0.6 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 1 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 1 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 1.4 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 1.4 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 1.8 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 1.8 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 2.2 1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 2.2 -1.325) (size 0.23 0.5) (layers F.Cu F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_Hirose.3dshapes/DF37NB-24DS-0.4V.stp
    (offset (xyz -8.23 -17.5 1.4))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
