(module QFN-32-TE (layer F.Cu) (tedit 59EE017E)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.001)
  (attr smd)
  (fp_text reference U4 (at 3.25 1 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ST_STM32L432KBU6 (at 0 -3.45) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center -2.8 3.25) (end -2.9 3.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.1 2.9) (end -2.9 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.9 2.9) (end -2.9 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.9 2.1) (end 2.9 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.9 2.9) (end 2.1 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.1 -2.9) (end 2.9 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.9 -2.9) (end 2.9 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.1 -2.9) (end -2.9 -2.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.9 -2.9) (end -2.9 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 3 -3) (end 3 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 3) (end -3 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 3) (end -3 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 -3) (end 3 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.75 2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 33 smd roundrect (at 0 0) (size 3.5 3.5) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.035)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at -1.45 -1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at -1.45 -0.725) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at -1.45 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at -1.45 1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at -1.45 0.725) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at -0.725 1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0 1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0.725 1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 1.45 1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 1.45 0.725) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 1.45 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 1.45 -0.725) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 1.45 -1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0.725 -1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0 -1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at -0.725 -1.45) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 smd roundrect (at -0.725 0.725) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste)(roundrect_rratio 0.3)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 smd roundrect (at 0.725 0.725) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste)(roundrect_rratio 0.3)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 smd roundrect (at 0.725 -0.725) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste)(roundrect_rratio 0.3)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 smd roundrect (at -0.725 -0.725) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste)(roundrect_rratio 0.3)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0 -0.724999) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0.724999 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at -0.724999 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0 0.724999) (size 0.6 0.6) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.25 2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.75 2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.25 2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.25 2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.75 2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 7 smd roundrect (at 1.25 2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 8 smd roundrect (at 1.75 2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 17 smd roundrect (at 1.75 -2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 9 smd roundrect (at 2.3125 1.75 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 25 smd roundrect (at -2.3125 -1.75 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 18 smd roundrect (at 1.25 -2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 19 smd roundrect (at 0.75 -2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 20 smd roundrect (at 0.25 -2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 21 smd roundrect (at -0.25 -2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 22 smd roundrect (at -0.75 -2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 23 smd roundrect (at -1.25 -2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 24 smd roundrect (at -1.75 -2.3125) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 1 smd oval (at -1.75 2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 2 smd oval (at -1.25 2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 3 smd oval (at -0.75 2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 4 smd oval (at -0.25 2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 5 smd oval (at 0.25 2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 6 smd oval (at 0.75 2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd oval (at 1.25 2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 8 smd oval (at 1.75 2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 17 smd oval (at 1.75 -2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 2 smd oval (at 1.25 -2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 3 smd oval (at 0.75 -2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 4 smd oval (at 0.25 -2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 5 smd oval (at -0.25 -2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 6 smd oval (at -0.75 -2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd oval (at -1.25 -2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 8 smd oval (at -1.75 -2.4) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 9 smd oval (at 2.4 1.75 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (at 2.3125 1.25 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 11 smd roundrect (at 2.3125 0.75 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 12 smd roundrect (at 2.3125 0.25 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 13 smd roundrect (at 2.3125 -0.25 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 14 smd roundrect (at 2.3125 -0.75 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 15 smd roundrect (at 2.3125 -1.25 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 16 smd roundrect (at 2.3125 -1.75 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 10 smd oval (at 2.4 1.25 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 11 smd oval (at 2.4 0.75 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 12 smd oval (at 2.4 0.25 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 13 smd oval (at 2.4 -0.25 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 14 smd oval (at 2.4 -0.75 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 15 smd oval (at 2.4 -1.25 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 16 smd oval (at 2.4 -1.75 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 26 smd oval (at -2.4 -1.75 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 26 smd roundrect (at -2.3125 -1.25 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 27 smd roundrect (at -2.3125 -0.75 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 28 smd roundrect (at -2.3125 -0.25 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 29 smd roundrect (at -2.3125 0.25 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 30 smd roundrect (at -2.3125 0.75 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 31 smd roundrect (at -2.3125 1.25 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 32 smd roundrect (at -2.3125 1.75 90) (size 0.25 0.625) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 26 smd oval (at -2.4 -1.25 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 27 smd oval (at -2.4 -0.75 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 28 smd oval (at -2.4 -0.25 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 29 smd oval (at -2.4 0.25 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 30 smd oval (at -2.4 0.75 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 31 smd oval (at -2.4 1.25 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 32 smd oval (at -2.4 1.75 90) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (model 3D/walter/smd_qfn/s-pvqfn-n32.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Housings_DFN_QFN.3dshapes/QFN-32-1EP_5x5mm_Pitch0.5mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
