(module 2016_B (layer F.Cu) (tedit 564B0A3C)
  (attr smd)
  (fp_text reference L1 (at 0 -1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value VLS201612CX-2R2M (at 0 1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 1.25 -1.05) (end 1.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.25 1.05) (end -1.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 1.05) (end -1.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -1.05) (end 1.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 0.1 0) (end 0 0) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_arc (start -0.1 0) (end -0.2 0) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.3 0.9) (end 0.3 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.3 -0.9) (end 0.3 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1 0.8) (end -1 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 0.8) (end -1 0.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -0.8) (end 1 0.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -0.8) (end 1 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -0.6725 0) (size 0.65 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd rect (at 0.6725 0) (size 0.65 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (model Inductor_SMD.3dshapes/Inductor_SMD_2016.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.393700787402 0.393700787402 0.393700787402))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
