(module TI_OPT3002 (layer F.Cu) (tedit 578815E7)
  (solder_mask_margin 0.04)
  (solder_paste_margin -0.01)
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at 0 -3.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TI_OPT3002 (at 0 1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center -1.3 -1) (end -1.3 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -3 -3) (end 3 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 -3) (end 3 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 3) (end -3 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 3) (end -3 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -1) (end 1 1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 1) (end -1 1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 1) (end -1 -1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -1) (end 1 -1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 7 smd roundrect (at 0 0) (size 0.65 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.05))
  (pad 1 smd oval (at -0.95 -0.65) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.95 0) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -0.95 0.65) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.95 0.65) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0.95 0) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.95 -0.65) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
