(module Camera_module_RPi_v2.1_IMX219 (layer F.Cu) (tedit 5BB0F691)
  (fp_text reference LOGO2 (at 0 -3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Cam (at 0 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -4.25 -4.25) (end 4.25 -4.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.25 -4.25) (end 4.25 4.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.25 4.25) (end -4.25 4.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.25 4.25) (end -4.25 -4.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 4.25) (end 4 7.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 7.5) (end 5.9 7.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.9 7.5) (end 5.9 11.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.9 11.5) (end -3.1 11.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.1 11.5) (end -3.1 4.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 -4.5) (end -4.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 -4.5) (end -3.5 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 -4.5) (end 3.5 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 -4.5) (end 4.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 3.5) (end -4.5 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 4.5) (end -3.5 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 3.5) (end 4.5 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 4.5) (end 3.5 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Module.3dshapes/Camera_module_RPi_v2.1_IMX219_90deg.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
