(footprint "1608_C"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "0603 1608 Capacitor")
	(property "Reference" "C32"
		(at 1.05 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9db52b07-7a9b-439b-bb1e-0453d7417e27")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.125)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "22uF 10V"
		(at 1.05 0.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "61a07bf6-ac79-4860-a01d-92fdf946ffea")
		(effects
			(font
				(size 0.2 0.2)
				(thickness 0.05)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Footprint" "1608_C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "59058e37-3915-410a-980a-5790ebe1c848")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6e810602-1f9a-413b-ac56-45cc9b159ec6")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "0f5fbc72-176f-43a7-8524-3a33ac52ccc5")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Dielectric" "X5R"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e9a4a7ae-9880-4909-9893-584381784835")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint_Density" "C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "56edf216-0df1-4ee0-bf5d-38c499617959")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint_Library" "Capacitor_SMD"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3d3ac50c-19dc-40e8-89a9-91d71617a662")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "MPN" "GRM188R61A226ME15D"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "51b61f5f-753f-4084-9155-e85771d5dd4f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Package" "1608"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "34c427e8-1672-4c92-ae3f-df2c52618962")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Spice_Model" "100n"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e8649c92-8d4d-4897-baae-1f4d13cb1eef")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Spice_Netlist_Enabled" "Y"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3206c3e2-99f5-4411-94c9-facb0346b3d4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Spice_Primitive" "C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c1ad1cad-2498-4763-85e5-2153eecd6277")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Tolerance" "20%"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8d720415-2ed2-4787-9b3a-02aec1550e29")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Voltage" "10V"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c39f4ed7-926e-44fc-b189-e255fb9295ed")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.02)
	(solder_paste_margin -0.03)
	(attr smd)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.3 -0.45) (xy -0.3 -0.45) (xy -0.3 -0.6) (xy 0.3 -0.6)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "063483ce-7b79-4ef0-9332-dc9d23a00c60")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.3 0.6) (xy -0.3 0.6) (xy -0.3 0.45) (xy 0.3 0.45)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a539665b-3178-424c-b139-dd1a0f2b1c0c")
	)
	(fp_line
		(start -1.1 -0.3)
		(end -1.1 0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7053e2e0-2082-4c2f-b6a4-27335f88b772")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 0.55)
		(end 0.85 0.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "af8dba04-ea27-423f-817f-5635b554e06a")
	)
	(fp_line
		(start 0.85 -0.55)
		(end -0.85 -0.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "185e49a4-3bff-4947-bfe6-7d64046be99a")
	)
	(fp_line
		(start 1.1 0.3)
		(end 1.1 -0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7cc0fb20-4f78-4c21-9722-be9341eff4f2")
	)
	(fp_arc
		(start -1.1 -0.3)
		(mid -1.026777 -0.476777)
		(end -0.85 -0.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "dad1f648-9b42-4fd6-b54d-b2bd977eefbd")
	)
	(fp_arc
		(start -0.85 0.55)
		(mid -1.026777 0.476777)
		(end -1.1 0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "73e22381-2854-4afd-9d45-cef7c1cac556")
	)
	(fp_arc
		(start 0.85 -0.55)
		(mid 1.026777 -0.476777)
		(end 1.1 -0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "dde2c077-29ad-4e51-9011-d4234c6a8c4a")
	)
	(fp_arc
		(start 1.1 0.3)
		(mid 1.026777 0.476777)
		(end 0.85 0.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "80c2400c-964b-43c6-890f-9c000648561b")
	)
	(fp_rect
		(start -0.8 -0.4)
		(end 0.8 0.4)
		(stroke
			(width 0.025)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b8cbc976-01a4-4e6b-82d6-c3f64bbe8e20")
	)
	(pad "" smd oval
		(at -0.675 0)
		(size 0.45 0.65)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "f333a996-54eb-46ce-9797-6cc8bb9cdd7d")
	)
	(pad "" smd oval
		(at 0.675 0)
		(size 0.45 0.65)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "f2653da4-bb52-4c7b-bdb1-61c1ed4df903")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.675 0)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.2)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_right bottom_right)
		(uuid "cac719bf-5915-437e-9ae1-dccd538cf813")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 0.675 0)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.2)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_left bottom_left)
		(uuid "e18aa015-1673-4156-9771-448f28004169")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
