(module Spark_Gap_1.65x1.1 (layer F.Cu) (tedit 545373E2)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (solder_paste_margin -0.001)
  (attr virtual)
  (fp_text reference GA1 (at 0 -1.15) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value Spark_Gap (at 0 1.2) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -0.45 0 45) (size 0.282843 0.282843) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 smd rect (at -0.3 0 45) (size 0.282843 0.282843) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.15 0 45) (size 0.282843 0.282843) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 0 45) (size 0.282843 0.282843) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.15 0 45) (size 0.282843 0.282843) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.3 0 45) (size 0.282843 0.282843) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.45 0 45) (size 0.282843 0.282843) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0.05 -0.45) (size 1.3 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd oval (at 0.75 -0.3 45) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd oval (at 0.05 0.45) (size 1.3 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd oval (at 0.9 0) (size 0.2 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd oval (at 0.75 0.3 135) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 smd rect (at 0.15 0) (size 0.8 0.2) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.25))
)
