(module L_Bourns_SRU6018 (layer F.Cu) (tedit 5BCB0DEB)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.75 -3 225) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value L_Bourns_SRU6018 (at 0 -1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -3.25 1.1) (end -1.1 3.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.1 3.25) (end 1.1 3.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.1 3.25) (end 3.25 1.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.25 1.1) (end 3.25 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.25 -1.1) (end 1.1 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.1 -3.25) (end -1.1 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.1 -3.25) (end -3.25 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.25 -1.1) (end -3.25 1.1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.25 -1.4) (end -1.4 -3.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 -3.25) (end 3.25 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.25 1.4) (end 1.4 3.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 3.25) (end -3.25 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -3.8 0) (end -3.8 -0.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 0) (end -2 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -1.5 0) (end -1 0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -0.5 0) (end 0 0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0.5 0) (end 1 0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 0) (end 2.25 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 1.5 0) (end 2 0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd roundrect (at -3 0) (size 1.1 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad MP smd roundrect (at 0 3 90) (size 1.1 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 3 0 180) (size 1.1 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad MP smd roundrect (at 0 -3 270) (size 1.1 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Inductor_SMD.3dshapes/Bourns_SRU6018.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
