(module 7P_2.5x1.05_1.25_pitch (layer F.Cu) (tedit 5BED826B)
  (solder_mask_margin 0.001)
  (attr virtual)
  (fp_text reference J1 (at 0 -4.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value A (at -1.8 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (pad 5 connect roundrect (at 0 1.25) (size 2.5 1.05) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 0))
  (pad 4 connect roundrect (at 0 0) (size 2.5 1.05) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 0))
  (pad 3 connect roundrect (at 0 -1.25) (size 2.5 1.05) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 0))
  (pad 2 connect roundrect (at 0 -2.5) (size 2.5 1.05) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 connect rect (at 0 -3.75) (size 2.5 1.05) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0))
  (pad 6 connect roundrect (at 0 2.5) (size 2.5 1.05) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 0))
  (pad 7 connect roundrect (at 0 3.75) (size 2.5 1.05) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
    (zone_connect 0))
)
