(footprint "1005_C"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "0402 1005")
	(property "Reference" "R24"
		(at 0.75 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d316d6f0-3b16-4822-a14e-5d98e7fcfe6c")
		(effects
			(font
				(size 0.4 0.4)
				(thickness 0.1)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "1k"
		(at 0.75 0.375 180)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "52cde937-f561-48f3-bfa9-b7e72592174b")
		(effects
			(font
				(size 0.2 0.2)
				(thickness 0.05)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Footprint" "1005_C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "5c6dc71a-1f72-46f8-b452-74e3c6f70ca4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "96363f47-8485-40ee-bbb8-8aebebafc0a1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "80994b74-3506-4cd8-a58b-b95fea64034c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "USD_per_1" "0,08"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f6942f20-3da6-44be-bf9a-d3aa784c08da")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "USD_per_1000" "0,024"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "0ae37dbe-5318-4e1d-b19b-0d560e47035a")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.03)
	(solder_paste_margin -0.02)
	(attr smd)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.225 -0.325) (xy -0.225 -0.325) (xy -0.225 -0.475) (xy 0.225 -0.475)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9e76fba0-144d-45ec-b338-43d6331441d5")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.225 0.475) (xy -0.225 0.475) (xy -0.225 0.325) (xy 0.225 0.325)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4905fb60-6859-4e47-ab46-71d37c9bbed8")
	)
	(fp_line
		(start -0.8 -0.2)
		(end -0.8 0.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b3d14023-e6ff-44c6-8068-295ee2492ee8")
	)
	(fp_line
		(start -0.6 -0.4)
		(end 0.6 -0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d6ae4b23-075d-4044-b2a8-f05ab4181f31")
	)
	(fp_line
		(start -0.6 0.4)
		(end 0.6 0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ea11f6a9-aea7-4f92-aba8-1363a6c6a586")
	)
	(fp_line
		(start 0.8 -0.2)
		(end 0.8 0.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "24182399-be40-4780-a912-8f6f4db8ece6")
	)
	(fp_arc
		(start -0.8 -0.2)
		(mid -0.741421 -0.341421)
		(end -0.6 -0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e26eb00f-14dd-461b-9547-958fc7c76c28")
	)
	(fp_arc
		(start -0.6 0.4)
		(mid -0.741421 0.341421)
		(end -0.8 0.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "33e44eed-1c66-4023-9006-b2e0b4d42e30")
	)
	(fp_arc
		(start 0.6 -0.4)
		(mid 0.741421 -0.341421)
		(end 0.8 -0.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "309cda15-cfb1-4128-b30f-f20d9eb77684")
	)
	(fp_arc
		(start 0.8 0.2)
		(mid 0.741421 0.341421)
		(end 0.6 0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9c62be16-e9b9-4e07-802f-ebf1d6da869b")
	)
	(fp_rect
		(start -0.5 -0.25)
		(end 0.5 0.25)
		(stroke
			(width 0.025)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e43aa500-b8db-44dd-9c0d-1daba9563f6e")
	)
	(pad "" smd oval
		(at -0.45 0)
		(size 0.3 0.4)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "b9305f12-76b1-469d-aa9a-6c87122b3bf6")
	)
	(pad "" smd oval
		(at 0.45 0)
		(size 0.3 0.4)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "64aef782-c524-4b97-bb13-36a0363593b9")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.45 0)
		(size 0.4 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.2)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_right bottom_right)
		(uuid "98ddce58-2bb1-44be-8355-44a543c13e3f")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 0.45 0)
		(size 0.4 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.2)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_left bottom_left)
		(uuid "148f3a90-f5b7-41c1-bd07-2f986bc61f65")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
