(module SMA_Board_Edge_Molex_0732511150 (layer F.Cu) (tedit 564D062E)
  (fp_text reference J4 (at -1.905 2.54 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value ANT1 (at 0 -10) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text user "ANT DIA 3" (at 7 -3.9 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text user "ANT DIA 2" (at 6.5 -3.9 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text user "ANT DIA 1" (at 5 -3.9 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 6.5 -1.7) (end 6.5 -3) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 7 -1.7) (end 7 -3) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 -1.7) (end 5 -3) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_text user "SOCKET DIAMETER" (at 4.2 -5.4 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -4.6188 -1.7) (end -4.6188 -9.02) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.6188 -1.7) (end 4.6188 -9.02) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 -9.02) (end 3 -9.02) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 -9.02) (end 3 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 -9.02) (end -3 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.765 0) (end 4.765 4.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.765 0) (end -4.765 4.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.765 0) (end -4.765 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.765 -1.65) (end 4.765 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.765 -1.65) (end 4.765 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_text user "1.6mm board edge" (at 0 -1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (pad 1 connect rect (at 0 2.54) (size 2.29 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 4.3825 2.54) (size 2.415 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -4.3825 2.54) (size 2.415 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 4.3825 2.54) (size 2.415 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -4.3825 2.54) (size 2.415 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.32 5.97) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.32 5.97) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu))
  (pad 2 connect rect (at -4.32 5.08) (size 0.46 1) (layers F.Cu))
  (pad 2 connect rect (at -4.32 5.08) (size 0.46 1) (layers B.Cu))
  (pad 2 connect rect (at 4.32 5.08) (size 0.46 1) (layers F.Cu))
  (pad 2 connect rect (at 4.32 5.08) (size 0.46 1) (layers B.Cu))
  (pad 1 connect circle (at 0 6.39) (size 2.62 2.62) (layers F.Cu))
  (pad 1 connect rect (at 0 5.735) (size 2.62 1.31) (layers F.Cu))
  (model 3D/SH/SMA_Board_Edge_Molex_732511150.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
