(module Hirose_DF30FC-30DS-0.4V (layer F.Cu) (tedit 5B4E1B73)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.025)
  (attr smd)
  (fp_text reference J4 (at -5.1 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Primary (at 0 -1.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -2.7 2.8) (end -2.8 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.9 2.8) (end -2.7 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.8 2.6) (end -2.9 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.3 2.1) (end 3.8 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.3 2.1) (end 4.3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.3 -2.1) (end 4.3 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.3 -2.1) (end 3.8 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.3 2.1) (end -3.8 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.3 2.1) (end -4.3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.3 -2.1) (end -4.3 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.3 -2.1) (end -3.8 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.11 1.88) (end -4.11 -1.88) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.11 1.88) (end -4.11 1.88) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.11 -1.88) (end 4.11 1.88) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.11 -1.88) (end 4.11 -1.88) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.8 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.4 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -2 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.6 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.2 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -0.8 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -0.4 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at 0 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at 0.4 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 0.8 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 1.2 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 1.6 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 2 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 2.4 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 2.8 2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 2.8 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 2.4 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 2 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 1.6 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 1.2 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 0.8 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 0.4 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 0 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at -0.4 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at -0.8 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 26 smd roundrect (at -1.2 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 27 smd roundrect (at -1.6 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 28 smd roundrect (at -2 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 29 smd roundrect (at -2.4 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 30 smd roundrect (at -2.8 -2.08) (size 0.23 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_Hirose.3dshapes/DF30FC-30DS-0.4V.stp
    (offset (xyz -5 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
