(module MPD_BU1632SM-JJ-GTR (layer F.Cu) (tedit 549751D0)
  (attr smd)
  (fp_text reference MPD_BU1632SM-JJ-GTR (at -11 -4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -11 4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -10.6 0) (end -9.8 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.2 -0.4) (end -10.2 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.29 8.7) (end 4.29 8.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.29 -8.7) (end 4.29 -8.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 0 0) (end 4.29 8.7) (angle -39.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 0 0) (end 4.29 -8.7) (angle 39.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 13.85 -4) (end 8.85 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 13.85 4) (end 8.85 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 0 0) (end -4.29 -8.7) (angle -39.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -13.85 -4) (end -8.85 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -13.85 4) (end -8.85 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 13.85 4) (end 13.85 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -13.85 4) (end -13.85 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 0 0) (end -4.29 8.7) (angle 39.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1 -8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -13 0) (size 3.5 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 13 0) (size 3.5 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
