(module ST_VL53L0X (layer F.Cu) (tedit 58D78C2D)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at 0 -2.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value VL53L0X (at 1.4 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_circle (center -1.7 2.25) (end -1.6 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 1.9) (end -1.4 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.4 2.4) (end -0.9 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.9 2.4) (end 1.4 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.4 2.4) (end 1.4 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.9 -2.4) (end 1.4 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.4 -2.4) (end 1.4 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.4 -2.4) (end -1.4 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 -2.4) (end -1.4 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.45 -2.45) (end -1.45 2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 2.45) (end 1.45 2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 2.45) (end 1.45 -2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -2.45) (end 1.45 -2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.2 -2.2) (end 1.2 -2.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.2 -2.2) (end 1.2 2.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.2 2.2) (end -1.2 2.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.2 2.2) (end -1.2 -2.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 -1.535) (end 0.1 -1.535) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 1.465) (end 0.2 1.465) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_text user Emitter (at 0 1.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (fp_text user Collector (at 0 -1.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -0.8 1.6) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.8 0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.8 0) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.8 -0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.8 -1.6) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 -1.6) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.8 -1.6) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.8 -0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.8 0) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.8 0.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.8 1.6) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0 1.6) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.675 1.64 90) (size 0.58 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
