(module SC-101 (layer F.Cu) (tedit 585DAAD3)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.025)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value SC-101 (at 0.8 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -0.3 -0.5) (end 0.3 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.3 -0.5) (end 0.3 0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.3 0.5) (end -0.3 0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.3 0.5) (end -0.3 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.5 -0.7) (end 0.5 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.5 -0.7) (end -0.5 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.5 -0.7) (end 0.5 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.5 0.7) (end 0.5 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.5 0.7) (end 0.5 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.5 0.7) (end -0.5 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center -0.7 0.65) (end -0.7 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.225 0.35) (size 0.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.225 0.35) (size 0.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 -0.35) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.125))
  (model Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SC-101.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
