(module JP1_Spark_Gap (layer F.Cu) (tedit 5465293C)
  (solder_mask_margin 0.001)
  (fp_text reference JP1-ESD (at -1.905 0 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.905 0 90) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect trapezoid (at 1 0.1) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect trapezoid (at 1 -0.1) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect trapezoid (at 1 -0.3) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect trapezoid (at 1 -0.5) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu))
  (pad 1 connect trapezoid (at 1 0.3) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect trapezoid (at 1 0.5) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect trapezoid (at 1 0.7) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect trapezoid (at 1 -0.7) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 0.4 0) (size 1 1.7) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 1.525 0) (size 0.25 1.75) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.001) (zone_connect 2))
  (pad 1 connect rect (at 1.155 0) (size 0.6 1.7) (layers B.Mask))
  (pad 2 connect circle (at 0 0) (size 1.75 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 1.3 -0.7 180) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (drill (offset -0.05 0)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 1.35 -0.5 180) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 1.35 -0.3 180) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 1.35 -0.1 180) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 1.35 0.1 180) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 1.35 0.3 180) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 1.35 0.5 180) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at 1.35 0.7 180) (size 0.2 0.15) (rect_delta 0.14999 0 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
