(module ST_LIS3DH (layer F.Cu) (tedit 53E91C0A)
  (tags ACCELEROMETER)
  (clearance 0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference U3 (at 0 2.1 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value LIS3DH (at 0 -2) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 1.7 1.2) (end 1.7 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.7 1.7) (end 1.2 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 1.2) (end -1.7 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 1.7) (end -1.2 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.7 -1.7) (end 1.7 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.2 -1.7) (end 1.7 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 -1.7) (end -1.7 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 -1.7) (end -1.7 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at -2 -1.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 smd oval (at -1.25 -1 270) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -1.25 -0.5 270) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -1.25 0 270) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -1.25 0.5 270) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -1.25 1 270) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -0.5 1.25 180) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0 1.25 180) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 0.5 1.25 180) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 1.25 1 90) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 1.25 0.5 90) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 1.25 0 90) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 1.25 -0.5 90) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 1.25 -1 90) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 0.5 -1.25) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 0 -1.25) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at -0.5 -1.25) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
