(module JP-6_2R (layer F.Cu) (tedit 53CB9927)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference P3 (at -1.27 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value BALANCE (at 0 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 1.27) (end -3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
