(module M6_2P (layer F.Cu) (tedit 555BB6D9)
  (attr virtual)
  (fp_text reference "M6 Bolt holes" (at 0 -6.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 6.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 thru_hole rect (at -6 0) (size 11 11) (drill 6.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 -1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 -1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 -1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 -1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 0) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 0) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 0) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 0) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole rect (at 6 0) (size 11 11) (drill 6.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 4 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 9 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 -5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 8 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 9 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 -4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 8 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 9 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 -3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 9 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 -2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 -1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 -1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 -1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 -1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 0) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 0) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 0) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 0) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 1) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 9 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 2) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 8 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 9 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 3) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 8 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 9 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 4) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 8 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 9 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11 5) (size 1 1) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
)
