(module "JST_SH_BM06B-SRSS-TB_06x1.00mm_Straight" (layer F.Cu) (tedit 5D9F6C8E)
  (descr "http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSH.pdf")
  (tags "connector jst sh")
  (attr smd)
  (fp_text reference "J5" (at -4.5 0.5 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value "ENC" (at 0 -2.5 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 4.9 2.55) (end -4.9 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.9 -2.7) (end 4.9 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.9 -2.7) (end 4.9 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.9 2.55) (end -4.9 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -1.0625) (end 2.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -1.0625) (end 1.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 -1.0625) (end 0.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 -1.0625) (end -0.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -1.0625) (end -1.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.5 -1.0625) (end -2.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.9 0.1875) (end 2.9 -0.4625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.9 0.1875) (end 2.9 0.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.9 -0.4625) (end -2.9 0.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.9 -1.5625) (end 2.9 -1.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.9 -1.5625) (end 2.9 -1.5625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.9 -1.0625) (end -2.9 -1.5625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 0.3375) (end 3.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 0.3375) (end 4 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0.3375) (end 4 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0.3375) (end 3.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0.9375) (end 3.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 -0.0625) (end 3.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 -0.0625) (end 3.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0.9375) (end 3.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 0.9375) (end 3.1 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 -0.0625) (end 4 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 0.3375) (end -3.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 0.3375) (end -4 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 0.3375) (end -4 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 0.3375) (end -3.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 0.9375) (end -3.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 -0.0625) (end -3.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 -0.0625) (end -3.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 0.9375) (end -3.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 0.9375) (end -3.1 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 -0.0625) (end -4 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.9 -1.9625) (end 2.9 -1.9625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -3.5 1.5875) (end -3.25 1.5875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad "1" smd roundrect (at -2.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd roundrect (at -1.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "3" smd roundrect (at -0.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "4" smd roundrect (at 0.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "5" smd roundrect (at 1.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "6" smd roundrect (at 2.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "MP" smd roundrect (at -3.8 -1.2625) (size 1.2 1.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.1))
  (pad "MP" smd roundrect (at 3.8 -1.2625) (size 1.2 1.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.1))
  (model "Connector_JST.3dshapes/JST_BM06B-SRSS-TB.step"
    (offset (xyz 0 1.269999980926514 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
