(footprint "2012_B"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "0805 2012 Capacitor")
	(property "Reference" "C38"
		(at 2.4 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "ba425310-84c0-484f-b43b-3298687cc873")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.125)
			)
		)
	)
	(property "Value" "10uF"
		(at 2.2 0.6 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b9071116-80c4-4bef-ad16-340724657964")
		(effects
			(font
				(size 0.3 0.3)
				(thickness 0.075)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "2012_B"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "517a9bb0-a973-4af8-854d-ef50ce4064da")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "afeeea4c-a7ae-4bcb-841a-6e1d2ca0a5d2")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "98f795dc-f78e-4bf0-ba8b-6174b1079c2f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "LCSC" "C440198"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "75471dce-b944-41ce-a230-59491c4e48ed")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "MFG" "Murata"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e93b41af-eb48-4888-b1a7-d2d3380a9cfc")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "MPN" "GRM21BR61H106KE43L"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d3ef39bc-4bf4-4d2a-8ea0-6b5482904405")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Sim.Device" "SPICE"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e7155a1a-501c-4721-8a04-2e7c70c64558")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Sim.Params" "type=\"C\" model=\"100n\" lib=\"\""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c411e4c6-dcdd-4211-9718-5e4ab3d00458")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Sim.Pins" "1=1 2=2"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "9e054c85-73fb-40ea-aa92-69305284a1c9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.05)
	(solder_paste_margin -0.05)
	(attr smd)
	(fp_rect
		(start -0.375 -0.65)
		(end 0.375 -0.8)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2fd78c5c-6027-40fa-ae02-c0010b0289d1")
	)
	(fp_rect
		(start -0.375 0.8)
		(end 0.375 0.65)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "45ca41a1-e0ca-41c3-ab16-8ebc9f71fcb0")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 -0.375)
		(end -1.5 0.375)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a76abacc-9d01-4e48-b373-fa3c6f5b0de7")
	)
	(fp_line
		(start -1.025 -0.85)
		(end 1.025 -0.85)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "72b85df6-7bea-459a-9375-e8565508fb40")
	)
	(fp_line
		(start 1.025 0.85)
		(end -1.025 0.85)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fb1f9562-ce4c-413e-b310-16a1b6a4f09e")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 -0.375)
		(end 1.5 0.375)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "f995e3c7-d9f5-4f4b-b795-5bd2b845a485")
	)
	(fp_arc
		(start -1.5 -0.375)
		(mid -1.360876 -0.710876)
		(end -1.025 -0.85)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "8b6f8968-458f-4d3a-91d4-cd5a30261a95")
	)
	(fp_arc
		(start -1.025 0.85)
		(mid -1.360876 0.710876)
		(end -1.5 0.375)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a102ae6e-021a-48b4-bd15-81659669066c")
	)
	(fp_arc
		(start 1.025 -0.85)
		(mid 1.360876 -0.710876)
		(end 1.5 -0.375)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "cb386ad9-ceef-4965-a7cf-4dd613f371da")
	)
	(fp_arc
		(start 1.5 0.375)
		(mid 1.360876 0.710876)
		(end 1.025 0.85)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fc1b35bf-836f-4e20-8b6b-681ea819ac38")
	)
	(fp_rect
		(start -1 -0.6)
		(end 1 0.6)
		(stroke
			(width 0.025)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "110cfeee-9504-4c3c-86c3-de86a5dd985c")
	)
	(pad "" smd oval
		(at -0.925 0)
		(size 0.75 1.1)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "c0ac3844-e3f3-4e27-87e3-5d736f3104a2")
	)
	(pad "" smd oval
		(at 0.925 0)
		(size 0.75 1.1)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "25d79f51-3dd4-4b5d-8630-f578046ffee1")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.925 0)
		(size 0.85 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.3)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_right bottom_right)
		(uuid "147a66b4-b083-4a38-bd5b-ba3008566267")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 0.925 0)
		(size 0.85 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.3)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_left bottom_left)
		(uuid "e07b7c86-969b-4fc2-95f1-7ed2d9023612")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
