(module SC-89_GSD (layer F.Cu) (tedit 59EE168F)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.001)
  (fp_text reference Q1 (at 0 1.5 -180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NVE4153NT1G (at -0.025 1.025) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -0.8 -0.425) (end 0.8 -0.425) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 -0.425) (end 0.8 0.425) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 0.425) (end -0.8 0.425) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.8 0.425) (end -0.8 -0.425) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.9 -0.525) (end 0.9 -0.525) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.9 -0.525) (end 0.9 0.525) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.9 0.525) (end -0.9 0.525) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.9 0.525) (end -0.9 -0.525) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -0.6) (end -0.45 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.95 -0.6) (end -0.95 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.05 0.6) (end 0.05 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.95 0.6) (end 0.95 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.95 -0.6) (end 0.45 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad G smd roundrect (at -0.5 0.55) (size 0.53 0.53) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad S smd roundrect (at 0.5 0.55) (size 0.53 0.53) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad D smd roundrect (at 0 -0.55) (size 0.53 0.53) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad G smd circle (at -0.5 0.55) (size 0.53 0.53) (layers F.Paste))
  (pad S smd circle (at 0.5 0.55) (size 0.53 0.53) (layers F.Paste))
  (pad D smd circle (at 0 -0.55) (size 0.53 0.53) (layers F.Paste))
)
