(module JP-22_2R (layer F.Cu) (tedit 53D51837)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (attr virtual)
  (fp_text reference P1 (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value CONN-22 (at 0 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -13.97 -1.27) (end -11.43 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 -1.27) (end -11.43 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 1.27) (end -13.97 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.97 1.27) (end -13.97 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.7 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -12.7 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -10.16 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -5.08 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 5.08 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 10.16 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 12.7 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
