(module "DFN-6_1.5x1.5_0.5" (layer F.Cu) (tedit 5D6B6EED)
  (solder_mask_margin 0.03)
  (solder_paste_margin -0.03)
  (attr smd)
  (fp_text reference "U3" (at 0 -1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "TPS717185DSER" (at 0 1.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (fp_line (start -0.75 -0.75) (end 0.75 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.75 -0.75) (end 0.75 0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.75 0.75) (end -0.75 0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.75 0.75) (end -0.75 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -1) (end 1 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -1) (end 1 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 1) (end -1 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 1) (end -1 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -0.95) (end -0.95 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.95 -0.95) (end -0.75 -0.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.95 -0.95) (end 0.75 -0.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.95 -0.95) (end 0.95 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.95 0.95) (end 0.75 0.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.95 0.95) (end 0.95 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.95 0.95) (end -0.75 0.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.95 0.95) (end -0.95 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center -1.15 0.9) (end -1.15 0.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad "6" smd roundrect (at -0.5 -0.535) (size 0.3 0.73) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.15))
  (pad "5" smd roundrect (at 0 -0.535) (size 0.3 0.73) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.15))
  (pad "4" smd roundrect (at 0.5 -0.535) (size 0.3 0.73) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.15))
  (pad "3" smd roundrect (at 0.5 0.535) (size 0.3 0.73) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.15))
  (pad "2" smd roundrect (at 0 0.535) (size 0.3 0.73) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.15))
  (pad "1" smd roundrect (at -0.5 0.485) (size 0.3 0.83) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.15))
  (pad "3" smd roundrect (at 0.5 0.6) (size 0.25 0.5) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd roundrect (at 0 0.6) (size 0.25 0.5) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "1" smd roundrect (at -0.5 0.6) (size 0.25 0.5) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "6" smd roundrect (at -0.5 -0.6) (size 0.25 0.5) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "5" smd roundrect (at 0 -0.6) (size 0.25 0.5) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "4" smd roundrect (at 0.5 -0.6) (size 0.25 0.5) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (model "Package_DFN_QFN.3dshapes/XDFN-6_1.5x1.5.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
