(module WSON-12-TE_3x2mm_TI_TPS62742 (layer F.Cu) (tedit 544284BC)
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at -2.25 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value TI_TPS62742 (at 2.2 0 90) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.5 1.25) (end -1.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.75 1.25) (end -1.75 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.75 0.75) (end 1.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.75 1.25) (end 1.5 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 -1.25) (end 1.75 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.75 -1.25) (end 1.75 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 -1.25) (end -1.75 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.75 -1.25) (end -1.75 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at -1.3 1.7 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -1.25) (end 1.75 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 -1.25) (end 1.75 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 1.25) (end -1.75 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 1.25) (end -1.75 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -1.25 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.75 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.25 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.25 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.75 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.25 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.25 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.25 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 10 smd rect (at -0.25 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.75 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.25 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 0) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 -0.25) (size 3.4 0.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 0.25) (size 3.4 0.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -0.65 0) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.65 0) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 13 smd rect (at 0 0) (size 1.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.1))
  (pad 13 smd oval (at -1.35 -0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 13 smd oval (at -1.35 0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 13 smd oval (at 1.35 0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 13 smd oval (at 1.35 -0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.01))
)
