(module SMD_DIP-6_2.54 (layer F.Cu) (tedit 57F54758)
  (solder_mask_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference U3 (at -5 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value MOC3043M (at 0 -1.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -4.255 -3.175) (end 4.255 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 4.255 -3.175) (end 4.255 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 4.255 3.175) (end -4.255 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.255 3.175) (end -4.255 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center -4.25 3.75) (end -4.15 3.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 6 smd roundrect (at -2.54 -4.5075) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 0 -4.5075) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 2.54 -4.5075) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 2.54 4.5075) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 0 4.5075) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.54 4.5075) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Package_DIP.3dshapes/DIP-6_SMD.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
