(module NTC_22x6_7.8_pitch (layer F.Cu) (tedit 59450423)
  (fp_text reference TH1 (at -10.5 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "2.5R 10A" (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 11 3) (end 10 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 2) (end 11 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 -3) (end 11 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10 -3) (end 11 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 3) (end -10 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 3) (end -11 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 -3) (end -10 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 -3) (end -11 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 3) (end -11 -3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11 3) (end -11 3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11 -3) (end 11 3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11 -3) (end 11 -3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 2 connect roundrect (at 3.9 1.825) (size 2.75 1.6) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 connect roundrect (at -3.9 -1.825) (size 2.75 1.6) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.9 1.825) (size 1.5 1.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.9 -1.825) (size 1.5 1.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Fuse.3dshapes/NTC_inrush_limiter_22x6_7.8.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
