(module LED-3MM_AK (layer F.Cu) (tedit 59031638)
  (descr "LED 3mm round vertical")
  (tags "LED  3mm round vertical")
  (solder_mask_margin -0.02)
  (fp_text reference D1 (at -1.4 0 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value PWR (at 1.3 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text user K (at -0.6 1.625) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_arc (start 1.301 0.034) (end 2.335 1.094) (angle 87.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 1.311 0.034) (end 3.051 0.994) (angle 110) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 1.301 0.034) (end 0.25 -1.1) (angle 85.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 1.301 0.034) (end -0.199 -1.286) (angle 108.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.199 -1.28) (end -0.199 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.199 1.314) (end -0.199 1.114) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 -2.2) (end -1.2 2.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.8 -2.2) (end -1.2 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.8 2.3) (end 3.8 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.2 2.3) (end 3.8 2.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad A thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.75 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad K thru_hole roundrect (at 0 0) (size 1.75 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model LED_THT.3dshapes/LED_D3.0mm.step
    (at (xyz 0 0 -0.09842519685039371))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
