(footprint "3216_C"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "1206 3216")
	(property "Reference" "C2"
		(at 1.8 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "33420681-b82a-4d0c-ac1c-67b1d416ce79")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "10uF"
		(at 1.8 0.6 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "0770b3a0-f0d9-4574-a9cf-6e46c66ba19a")
		(effects
			(font
				(size 0.2 0.2)
				(thickness 0.05)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Footprint" "3216_C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "90dc8c49-c782-4e17-a856-38c957024e8c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a93e53fc-ef5a-44bf-87df-be84400e0ad9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "937a511f-372b-445c-8964-122d9a7645b3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.05)
	(solder_paste_margin -0.05)
	(attr smd)
	(fp_rect
		(start -1 -0.825)
		(end 1 -0.975)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "89fa2aae-70ec-463f-8e40-509821c91fe0")
	)
	(fp_rect
		(start -1 0.975)
		(end 1 0.825)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "eafd95be-5234-4609-be49-ade75c9a9825")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 -0.775)
		(end -1.85 0.775)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "340cd44c-72f8-4cf2-9dae-b3723bb2d0e8")
	)
	(fp_line
		(start -1.7 -0.925)
		(end 1.7 -0.925)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "8c71e743-fb04-4858-a6b4-56e508dbae7c")
	)
	(fp_line
		(start 1.7 0.925)
		(end -1.7 0.925)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "95f52e77-9d8a-4123-b09b-c08400abd9bb")
	)
	(fp_line
		(start 1.85 -0.775)
		(end 1.85 0.775)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "dfed41e2-3daf-4fdf-b875-ede9a66e3fba")
	)
	(fp_arc
		(start -1.85 -0.775)
		(mid -1.806066 -0.881066)
		(end -1.7 -0.925)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "55808d13-b190-4bc8-895f-bfb5a2efbec5")
	)
	(fp_arc
		(start -1.7 0.925)
		(mid -1.806066 0.881066)
		(end -1.85 0.775)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "5cfdd35c-debd-4971-a343-a4d22d9437fc")
	)
	(fp_arc
		(start 1.7 -0.925)
		(mid 1.806066 -0.881066)
		(end 1.85 -0.775)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "47c6ad6e-38e4-4289-8900-1aca83c9cc77")
	)
	(fp_arc
		(start 1.85 0.775)
		(mid 1.806066 0.881066)
		(end 1.7 0.925)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "5ff9accb-914b-4443-8d4c-e1f7cd9a5eed")
	)
	(fp_rect
		(start -1.6 -0.8)
		(end 1.6 0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e7cb6501-eee3-4a41-8d74-37f13ae61ed1")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.425 0)
		(size 0.65 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.077)
		(uuid "0d4573d2-a302-40fb-aa16-6ec7974012e7")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 1.425 0)
		(size 0.65 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.077)
		(uuid "9d548529-0379-4793-ba1a-385c89d80d94")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
