(module Pin_Header_Straight_1x01 (layer F.Cu) (tedit 5854328D)
  (descr "Through hole pin header")
  (tags "pin header")
  (solder_mask_margin -0.025)
  (fp_text reference P137 (at 0 -1.6) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_text value PF4 (at 0 1.25) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)) (justify mirror))
  )
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.6985 1.27) (end 0.6985 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.27 -0.6985) (end 1.27 0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.27 -0.6985) (end -1.27 0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.27 0.6985) (end 0.6985 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.27 0.6985) (end -0.6985 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.6985 -1.27) (end 0.6985 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.27 -0.6985) (end 0.6985 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.27 -0.6985) (end -0.6985 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 connect roundrect (at 0 0 90) (size 1.6 2) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
