(module JST_ZH_B9B-ZR (layer F.Cu) (tedit 55291098)
  (solder_mask_margin -0.05)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.125) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value JST_ZH_B9B-ZR (at 0 -2.375) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 8 -2.25) (end 8 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8 2.25) (end -8 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8 2.25) (end -8 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8 -2.25) (end 8 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.5 -1.75) (end -7.5 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.5 1.75) (end 7.5 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.5 1.75) (end 7.5 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.5 -1.75) (end 7.5 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole rect (at -6 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -4.5 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -3 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -1.5 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 1.5 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 3 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 4.5 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 6 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3D/SH/JST_ZH_B9B-ZR.wrl
    (at (xyz 0 -0.06900000000000001 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)