(module JST_ZH_S5B-ZR-SM2 (layer F.Cu) (tedit 564B0FB0)
  (attr smd)
  (fp_text reference J3 (at 0 3.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value USB (at 0 7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -5 0) (end -5 6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5 6.5) (end 5 6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 6.5) (end 5 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user 1 (at 3 7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 4.75 0) (end 4.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.75 0) (end -4.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 3.5 6.25) (end 4.75 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 4.75 6.25) (end 4.75 5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.5 6.25) (end -4.75 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.75 6.25) (end -4.75 5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.5 0) (end -4.5 6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.5 6) (end 4.5 6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.5 6) (end 4.5 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.5 0) (end -4.5 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.9 2) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 3.9 2) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3 5.25) (size 0.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 5.25) (size 0.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 5.25) (size 0.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.5 5.25) (size 0.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3 5.25) (size 0.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 3D/SH/JST_ZH_S5B-ZR-SM2.wrl
    (at (xyz 0 -0.236 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
